OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

**„Wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978”**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115 oraz wykonanie remontu dwóch balkonów wraz z balustradami w budynku leśniczówki Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978.
2. Przewidywany zakres robót:
3. **Leśniczówka w miejscowości Rudno 1a, nr inw. 110/1115:**

- demontaż uszkodzonych balustrad w ilości ok. 8 mb (jeden balkon)



- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych w ilości ok. 8 m2 (jeden balkon),




- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej ok. 8 m2 (jeden balkon),


- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich w ilości ok. 8 mb (jeden balkon)



- wykonanie okapu (montaż profilu okapowego) w ilości ok. 8 mb (jeden balkon) oraz szczelnych warstw balkonu ok. 8 m2 (jeden balkon), wraz z ułożeniem okładzin z płytek ceramicznych mrozoodpornych w tym wykonanie cokołu z płytek.



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów w ilości ok. 8 mb (jeden balkon),



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- roboty wykończeniowe w tym m.in. obrobienie lica balkonów oraz malowanie.

**b) Leśniczówka w miejscowości Orzeszków 91a, nr inw. 110/1978:**

- demontaż uszkodzonych balustrad w ilości ok. 8,5 mb (jeden balkon)



- rozbiórka uszkodzonych okładzin z płytek ceramicznych w ilości ok. 8 m2 (jeden balkon),




- rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej ok. 8 m2 (jeden balkon),


- rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich w ilości ok. 8,5 mb (jeden balkon)



- wykonanie okapu (montaż profilu okapowego) w ilości ok. 8,5 mb (jeden balkon) oraz szczelnych warstw balkonu ok. 8 m2 (jeden balkon), wraz z ułożeniem okładzin z płytek ceramicznych mrozoodpornych w tym wykonanie cokołu z płytek.



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych

- wykonanie stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo balustrad balkonów w ilości ok. 8,5 mb (jeden balkon),



Przykładowe rozwiązanie, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- roboty wykończeniowe w tym m.in. obrobienie lica balkonów, skucie zwilgoconych tynków pod balkonem, wykonanie tynku typu „Baranek”, malowanie powierzchni.



**UWAGA:**

1. Wszelkie materiały do wykonania prac muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wbudowaniem.
2. Kolorystyka elementów (balustrad, płytek, obróbek, tynków) winna być uzgodniona z Zamawiającym przed ich wykonaniem.

**Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.**